**MPU.AO.260.95.2020**

**Załącznik nr 1A do SIWZ**

**Specyfikacja techniczna – opis monitorów**

Zamawiający oczekuje dostawy 13 monitorów spełniających poniższą specyfikację:

* Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 24” z powłoką utwardzaną 3H
* Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa
* Preferowany kolor szary lub srebrny
* Format obrazu 16:10
* Jasność: min. 300 cd/m2
* Kontrast: min. 1000:1
* Wielkość plamki: 0,270 mm
* Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178° (CR10:1)
* Czas reakcji matrycy: max 5ms
* Możliwość zmiany wysokości: 13cm
* Kolory: 16.7 mln
* Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1200
* Zakres pochylenia monitora: Od -5° do +35°
* Funkcja Pivot (z czujnikiem automatycznej rotacji obrazu)
* Złącze : DVI-D (z HDCP), Display Port 1.2, HDMI 1.4, 1 x DisplayPort Out (Daisy Chain)
* Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min. 2W, hub USB min. 4x USB 3.1 gen1; kompatybilność z VESA 100mm, Kensington Lock
* Normy i standardy:

Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Bronze, Energy Star 7.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom.

* Gwarancji jakości producenta:
	+ Gwarancja przypisana na linii produkcyjnej na okres co najmniej 36 miesięcy. Wymiana monitora odbywa się w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym.
	+ Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
	+ Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,